附件3

沂水县水文监测设施详情

一、沂水水文中心：生产业务用房510.7 m²、院落附属设施占地2147 m²，降蒸观测场1处、水文图像接收设施2处、通讯线路1处。

二、跋山水库水文站：断面保护标志2处、断面标志牌（杆）2个、水准点5个、降蒸观测场1处、观测台阶70m、护岸护坡35㎡、坝上直立式水尺12根、渠道直立式水尺1根、输水洞直立式水尺1根、岛岸式水位计台2处、水文测流缆道1架、缆道房1套、水文图像接收设施1处。

三、沙沟水库水文站：断面保护标志2个、断面标志牌（杆）2个、水准点6个、降蒸观测场1处、观测道路及观测台阶38m、护岸护坡150 m²、坝上直立式水尺8根、渠道水尺2根、输水洞泄水道水尺1根、溢洪闸直立式水尺5根、雷达式水位计台3处、专用测流桥1处、水文测流缆道1架、观测房2处、水文图像接收设施5处。

四、斜午水文站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点4个、观测道路85m、观测台阶15m、护岸护坡10m²，直立式水尺7根、岛岸式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

五、仁村水文站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点3个、观测道路138m、观测台阶8.8m、护岸护坡75m²、直立式水尺6根、岛岸式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

六、埠前水文站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点3个、观测道路18m、观测台阶6.5m、护岸护坡72 m²、直立式水尺2根、岛岸式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

七、百家坊水文站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点3个、观测道路8m、观测台阶2.5m、护岸护坡24m²、直立式水尺3根、岛岸式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

八、沂水水文站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点3个、护岸护坡10m²、直立式水尺4根、钢管浮子式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

九、韩家曲水位站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点3个、观测道路6m、观测台阶2m、护坡34m²、直立式水尺2根、岛岸式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

十、北社水位站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点3个、观测道路65m、观测台阶15m、护岸护坡210m直立式水尺5根、岛岸式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

十一、沭水水位站：断面保护标志1处、断面桩2个、水准点3个、断面警示标志1处、直立式水尺2根。

十二、斜午灌渠辅助站：断面保护标志1处、断面桩2个、观测台阶8m、直立式水尺2根、专用测流桥1处、观测房1处、雷达式水位计台1处、水文图像接收设施1处。

十三、雨量监测站：泉庄站、诸葛站、摩天岭站、寨子山站、回峰涧站、夏蔚站、野坊站、辉泉站、桲罗峪站、沭水站、马站站、大院站、柳子沟站、四十里堡站、西石壁口站、东寨站、凤凰官庄站、高楼子站、密家沟站、南躲庄站、坪下河站、三十里堡站、上麻庄站、石砬站、水牛站、西旺庄站、下高庄站、张家庄站、石棚站、西峪站、下华庄站、新民官庄站、高桥站、百家坊站、仁村站、斜午站共36处，每处各设置翻斗式自记雨量计1套。

十四、自动墒情监测站：跋山自动墒情站、沙沟自动墒情站、夏蔚自动墒情站共3处，每处设置2m×2m监测场地，自动墒情监测设备1套。

十五、龙家圈地下水监测站：2m×2m监测场地1处，自动水位监测设备1套。

十六、寨子山水库站：水准点3个、降蒸观测场1处、直立式水尺4根、雷达式水位计台1处、水文图像接收设施1处。